IMPORTANT !
==========

Le logiciel ECR stocke ses données dans le dossier C:\XMcomm\ECRData\.
Il crée ce dossier sur la racine de votre disque C.

ECR fonctionne avec le serveur de bases de données PostgreSQL. Vous devez l'installer ainsi que son pilote ODBC AVANT d'installer XMcomm ECR. 

Téléchargez  le logiciel PostgreSQL à partir de la page web :
http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload

Téléchargez psqlODBC, le pilote ODBC officiel de PostgreSQL par le lien suivant :
https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/

Installez le serveur PostgreSQL sur la machine de votre choix en suivant les instructions fournies avec lui. Cette machine peut être différente de celle sur laquelle vont être installés ECR et XMServer. Dans ce cas, elle peut tourner sous Windows, Linux ou Mac OS.

Téléchargez le Guide d'Installation de PostgreSQL par le lien:
http://www.xmcomm.net/files/Guide_Installation_PostgreSQL.pdf

ECR fonctionne avec un broker MQTT de votre choix. A compter de la version 18, le logiciel client MQTT est inclus dans ECR. 

Téléchargez le Guide Utilisateur de XMcomm ECR par le lien:
http://www.xmcomm.net/files/GuideECR.pdf

Installez le logiciel Foxit Reader. Il est utilisé dans l'impression.

Après avoir installé XMcomm ECR, lancez-le. Il crée les dossiers de travail.

Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel et imprimer.
